16 BIT SUBTRACTION:

LHLD 2500

XCHG

LHLD 2502

MOV A, E

SUB L

MOV L, A

MOV A, D

SBB H

MOV H, A

SHLD 2504

HLT

OUTPUT:

